浄化槽設置工事写真

　1　浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真(設備士及び浄化槽工事業者登録票・届出票が確認でき、設置場所及びその周辺状況が把握できる写真)

|  |
| --- |
|  |

　2　床堀完了写真（深さが確認できる写真）

|  |
| --- |
|  |

浄化槽設置工事写真

　3　床付け面の長さ、幅が確認できる写真

|  |
| --- |
|  |

　4　砕石を機械転圧し、厚みが１０㎝以上であることが確認できる写真

|  |
| --- |
|  |

浄化槽設置工事写真

　5　捨てコン打設写真(厚み５㎝以上)

|  |
| --- |
|  |

　6　基礎コンクリート配筋写真(厚さ１０㎝以上、配筋２０㎝間隔)  
※プレキャスト基礎板の使用でも可

|  |
| --- |
|  |

浄化槽設置工事写真

　7　基礎コンクリート仕上り写真　※プレキャスト基礎板の使用でも可

|  |
| --- |
|  |

　8　浄化槽本体の写真(浄化槽の機種認定番号、人槽等の分かる写真)

|  |
| --- |
|  |

浄化槽設置工事写真

　9　浄化槽埋戻し写真(石などが混入していない良質な土砂で埋め戻されている写真)

|  |
| --- |
|  |

　10　埋戻し転圧写真(水締め、機械転圧がされ、水平確認されている写真)

|  |
| --- |
|  |

浄化槽設置工事写真

　11　上部スラブコンクリート配筋写真(厚さ１０㎝以上、配筋２０㎝間隔)

|  |
| --- |
|  |

　12　上部スラブコンクリート完成写真

|  |
| --- |
|  |

浄化槽設置工事写真

　13　マンホール蓋のかさ上げ写真（高さ３０㎝以内）

|  |
| --- |
|  |

　14　完成写真

|  |
| --- |
|  |